○「二上採石場拡張事業」に係る事後調査結果等の公表（第10回）について

平成29年1月12日

疋田砕石

二上採石場拡張事業については、「奈良県環境影響評価条例」の手続きに基づき、平成26年6月16日から事業に着手しました。

平成28年9月18日から平成28年12月17日までに実施しました環境保全措置の実施状況及び事後調査（大気質（粉じん等）の事後調査については、地元との協議を踏まえ得て拡張事業の着手前から実施しています。）への取り組み状況について添付資料のとおり公表いたします。本公表資料は、“奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課”で承諾されたものです。

これまでの公表資料（事業着手から平成28年9月17日までの環境保全措置の実施状況及び事後調査への取り組み状況）については、公表（第１～第９回）に収録していますので、そちらをご覧下さい。

＜奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課への報告＞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 調査等の項目 | 調査情報 | 奈良県への報告年月日 |
| 環境保全措置の実施状況 | 疋田砕石（グループを含む）が取り組んだ環境要素毎の環境保全措置の実施内容 | 第10回事後調査報告平成28年12月22日 |
| 事後調査 | 大気質 | 事業区域から発生する粉じん等（降下ばいじん）の状況を把握するため、事業区域内2地点及び周辺の民家近傍4地点の合計6地点で実施・夏季：平成28年7月29日～平成28年10月28日 |
| 水　質 | 1号調整池出口に設置した接触ろ材及び自動活性ろ過器の濁水の対策効果に関する調査を実施（平水時対象）・調査日：平成28年8月31日（対策施設洗浄前）平成28年9月2日（対策施設洗浄後）・調査地点　①調整池出口地点（接触ろ過材流入前）　②接触ろ過材通水直後地点　③接触ろ過材及び自動活性ろ過器通水直後地点 |

以上